**Типовые ошибки по разделу: Технологические решения**

1. Подраздел не содержит информации по обоснованию количества и типа вспомогательного оборудования, грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов.
2. Отсутствует перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда.
3. Не предоставляется:

* описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, для объектов производственного назначения;
* описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, для зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунальнобытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима;

1. Нарушена технологическая поточность, регламентированная для объектов общественного питания.
2. В графической части отсутствуют принципиальные схемы технологических процессов от места поступления сырья и материалов до выпуска готовой продукции.